……………………………… …….……………….. dnia, ………………..

(pieczątka Wykonawcy) (Miejscowość)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Zamawiający: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pod nazwą:

**Wyposażenie sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyślu**

Dane wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowany sprzęt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Wymagane parametry** | **Ilość** | **(Wypełnia Wykonawca)**  **Podać markę model typ\*** | **(Wypełnia Wykonawca)**  **określenie spełnia/nie spełnia/równoważne** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1.** | **Mikser wizyjny** | – audio-wideo FullHD, 4 kanałowy, HDMI, HDCP, Skaler, Multitiviev, tally.    Preferowany Roland lub równoważny. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **2.** | **Reflektor PAR** | 18x10W RGBWA-UV, sceniczny LED | 6 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **3.** | **Reflektor PAR** | 100W LED DMX, temperatura barwowa  3000K, 5 stopniowy zoom | 6 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **4.** | **Konsola do sterowania oświetlenia dimerami** | ekran dotykowy, wbudowane WiFi,  Preferowany Chamsys QuickQ 10 lub równoważny. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **5.** | **Odbiornik bezprzewodowy DMX do transmisji bezprzewodowej** | 3 - pinowy wtyk XLR | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **6.** | **Zestaw nagłośnieniowy aktywny** | Aktywny subwoofer wzmacniacz 1000W/ 8, Ohm 2 x 500W/ 4 Ohm  Wzmacniacz MID-HiGH 2 x 500W/4 OHM , Max. SPL 129dB, przełącznik crossover: 80 Hz,100Hz,160Hz.  Dwudrożne satelity pasywne, moc 300W, moc szczytowa 1200W , max SPL 129 dB,  Pasmo przenoszenia (- 10dB) 70Hz – 18 kHz.  Preferowany Dynacord D 2000 lub równoważny. | suboofer - 2 szt.  satelity - 4 szt. | suboofer –  satelity - | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **7.** | **Cyfrowa konsola mikserska** | 40kanałów wejściowych, 16 przedwzmacniaczy mikrofonowe, 25 szyn miksujących, 17 zmotoryzowanych suwaków 100mm  Preferowany Midas M32R Live lub równoważny. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **8.** | **Stagebox** | 32 przedwzmacniacze mikrofonowe, Phantom 48V, 16 wyjść liniowych  Do wskazanego miksera. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **9.** | **Skrętka mobilna** | Cat6A na bębnie 30 m.b. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **10.** | **Monitor podłogowy** | 250 W, 2-drożny system, głośnik 12”, 3 pasmowy korektor, Filtr sprzężenia  Preferowany Behringer F1220 D lub równoważny. | 4 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **11.** | **Zestaw mikrofonów perkusyjnych** | 7 mikrofonów , elastyczne uchwyty , mocowanie do obręczy perkusji, typ gęsia szyjka,  Preferowany Audix DP7 lub równoważny. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **12.** | **Statyw mikrofonowy** | wysokość: min 100cm, max 230cm, nóżki 32 cm | 4 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **13.** | **Mikrofon wokalowy pojemnościowy** | Superkardioidalna charakterystyka, zintegrowany pop-filter  Preferowany Shure beta 87A lub równoważny. | 1 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **14.** | **Mikrofon dynamiczny do instrumentów** | Pasmo przenoszenia: 40 Hz -15kHz , czułość: -54,5dBV/Pa(1,9mV), impedancja 150 Ohm  Preferowny Audix i5 lub równoważny. | 4 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **15.** | **Mikrofon wokalowy dynamiczny** | charakterystyka superkardioidalna, pasmo przenoszenia 50 Hz -16 kHz, czułość 2,6 mV/Pa  Preferowany Shure Beta 58 lub równoważny. | 2 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| **16.** | **Przewody mikrofonowe i oświetleniowe** | XLR – XLR - 10 m.b. | 10 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| XLR – XLR – 6 m.b. | 10 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| XLR-XLR -3 m.b. | 10 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| XLR-Jack mono żeński 7mb | 6 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| XLR- Jack mono męski 7mb | 6 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |
| Kabel DMX 3-pin 3mb | 15 szt. |  | spełnia/  nie spełnia/  równoważny\* |

Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/roboty\* budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Kwota netto: ……………….……… zł,

podatek VAT ……………..……….%,

Kwota brutto: ………………………zł.

Termin realizacji zamówienia: ………………..…………

Okres gwarancji: ……………………………..…………..

Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z przedstawioną ofertą.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania ofertowego udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oferta zawiera/nie zawiera\* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ……… dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) zostałam/łem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie zostałam/łem poinfomowana/y, że:

1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: sekretariat@mnzp.pl

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania   
i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne i wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu wynikająca z przepisu prawnego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą/ nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynawowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt wg rodzaju i charakteru prowadzonej sprawy.

7. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautoryzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, adres e-mail: sekretariat@mnzp.pl, moich danych osobowych w następującym celu ……………………………………………………………………

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załączniki:

1. ………………………………………….……
2. ………………………………………..………
3. ………………………………………………..